# Документация ЛКМщик v2.1 от 07.03.2025

- Начало работы с ЛКМщик
- Знаковство с примерами работы
- Добавление новых компонентов в свою базу
  - Добавление новых компонентов вручную
  - Импорт компонентов из Excel файла
- Особенности при добавлении компонентов
  - Общие параметры
  - Растворители
  - Пигменты
  - Пигментные пасты
  - Наполнители
  - Пленкообразователи
  - Функциональные добавки
  - Отвердители
- Создание рецептур
  - Создание проекта
  - Создание итерации
  - Создание рецептуры
  - Создание тарировочной кривой
- Расчет рецептур
  - Общий расчет
  - Доплнительный расчет
  - Построение графиков
  - Расчет по константе наполнения
  - Комбинированный расчет
- Формулы
- Совместное использование несколькими людьми
- Контакты

## Начало работы с ЛКМщик

1) Чтобы скачать ЛКМщик, необходимо зайти на сайт лкмщик.рф и перейти на вкладку Скачать.

2) После чего можно будет скачать архив с ЛКМщик, нажав на кнопку Скачать. Необходимо разархивировать архив и запустить ЛКМщик.exe.

3) В появившемся окне необхдимо ввести ИНТЕРЛАКОКРАСКА. Данный ключ дает доступ до 30 апреля 2024 г. Нажмите Активировать. Для этого действия нужно подключение к интернету.

4) В следующем окне укажите информацию о себе и придумайте свой пароль, которым будет защищена программа и вашие рецептуры.

В случае потери пароля, данные не восстановить. Вы можете не вводить пароль, тогда последующие доступы будут без пароля.

Нажмите "Создать пользователя".

5) В следующем окне необходимо ввести ваш пароль, чтобы войти в программу. Вводить его необходимо каждый раз при запуске.

Если вы не помните, что ввели, то удалите папку с программой и разархивируйти ее заного из архива.

6) Перед вами откроется главное окно программы.

## Знаковство с примерами работы ЛКМщик

1) В программе изначально присутствуют примеры компонентов и рецептур, чтобы ознакомиться с функционалом.

2) Выберите слева проект Примеры. Перед вами отобразятся все рецептуры в этом проекте. Рецептуры поделены на группы - итерации. Чтобы открыть рецептуру, нажмите на нее 2 раза.

3) Справа вверху в окне проектов находится кнопка Мои компоненты, после ее нажатия откроется база компонентов, которые можно использовать для создания рецептур.

4) Для ознакомления с функционалом расчета выберите любую рецептуру в окне проектов, нажмите на нее 2 раза и в окне открытой рецептур нажмите "Рассчитать".

Поздравляю со знакомством с ЛКМщик, более подробно каждое из действий будет описано далее.

## Добавление новых компонентов в свою базу

### Добавление новых компонентов вручную

1) Перейдите в окно Мои компоненты (справа вверху главного окна) и выберите необходимую категорию.

2) Нажмите на кнопку "+ Добавить" вверху, откроется окно добавления нового компонента в выбранной категории.

3) Заполните данные, которые у вас имеются по компоненту, используя подсказки. Для создания компонента достаточно указать только название, оно не должно повторяться с уже имеющимися. Во вкладке Расчетные параметры укажите цену и валюту для возможности расчета цены будущих рецептур. Укажите остатки (количество компонента у вас в лаборатории в той размерности в которой мы делаете рецептуры), чтобы иметь возможность учитывать наличие реактивов. Чтобы пользоваться всеми возможностями рассчета, укажите все поля, которые находятся в этой вкладке.

4) Значения в выпадающих полях являются примерами заполнения, можно эти поля заполнить и своими данными, если считаете это нужным. Если вы хотите добавить какие-то еще значения в выпадающие списки, то напишите нам.

5) Вы можете задать наглядный цвет реактива. Для этого нажмите "Выбрать цвет" вверху окна добавления компонента. В появившемся окне выберите цвет, который больше всего подходит. Для передачи прозрачности компонента можно уменьшить параметр Alpha channel. После чего нажите "Ок".

5) Вы можете также добавить информацию из паспорта безопасности, нажав на "Для паспорта безопасности..."

6) Нажмите "Сохранить" и компонент появится в вашей базе.

После желаетльно добавить иноформацию о поставщике данного компонента в категорию "Поставщики", чтобы не потерять их контакты.

Теперь данный компонент можно использовать при создании рецептур.

### Импорт компонентов из Excel файла

1) В папке с ЛКМщик есть Excel файл import.xlsx, откройте его.

2) В файле несколько листов, каждый из которой соответствует своей категории: растворители, пигменты, наполнители, поставщики и т.д.

3) Выберите нужную категорию и добавьте строку с компонентом в таблицу. Колонки с синим фоном являются рассчетными, их необходимо заполнять с осторожностью. Требования заполнения полей аналогичны с ручным добавлением компонентов. Как заполнять поля можно посмотреть либо в окне ручного добавления, либо ниже в разделе "Особенности при добавлении компонентов".

4) После заполнения Excel файла переходим в Мои компоненты и нажимаем вверху на "шестеренки". В Появившемся окне выбираем импорт компонентов и соглашаемся.

5) При возникновении ошибок при добавлении каких-то компонентов появится окно со списком не добавленных компонентов. Остальные компоненты будут доабвлены.

## Особенности при добавлении компонентов

При добавлении стоит учитывать некоторые ньюансы, которые влияют на будущий рассчет, либо просто знать для чего эти поля.

### Общие параметры

Шифр - уникальный код, который может использоваться вместо названия компонента в рецептуре. Если вы не используете шифры, то не заполняйте это поле. Шифры используются при генерации Word файла, можно создать документ с зашифрованными реактивами, чтобы передать лаборанту как задачу.

Название - уникальное название компонента. Используется для составления рецептур.

Остатки - количество компонента в лаборатории. Указывать только число в размерности, которая используется при составлении рецептур. Если ваши рецептуры рассчитываются в граммах, то укажите размерность в граммах, если в килограммах, то только число килограмм. В окне составления рецептур есть кнопка "Списать реактивы", после нажатия которой у каждого компонента из остатка будет вычтена использованная масса.

Цена - число денежных едениц, указывается только число. Используется при рассчете стоимости рецептуры.

Валюта - Возможно выбрать из "Руб", "$", "€". При выборе "$", "€" при расчете рецептуры будет делаться запрос к ЦБ текущего курса валют, чтобы рецептура считалась на текущий момент. Если у вас нет доступа к интернету, используйте только "Руб".

Поставщик - название компании, которая поставляет компонент. Желательно добавить в категорию поставщики эту кампанию, чтобы ее можно было выбрать в выпадающем списке из доступных. Если выборать поставщика из выпадающего списка, то при открытии карточки компонента будет доступны кнопки с быстрым доступом к ифнормации о поставщике: название компании, ФИО менеджера, номер телефона, сайт, если они были указаны.

Производитель - компания, которая производит данный компонент.

Класс опасности - выбрать из выпадающего списка необходимый класс.

Ссылка на ТДС - путь до файла ТДС или ссылка в интернете. Если поле заполнено, то станет доступной кнопка ТДС в карточке компонента, чтобы быстро откырть файл.

Применение - крастко перечислить основные свойства, чтобы потом можно было делать поиск по применению.

Заметки - при нажатии на компонент в общем списке слева появлятся заметки. В них можно указать всю дополнительную информацию.

Параметры для паспорта безопасности - заполняется по желанию, если не хотите потом искать эти значения. В будущем планируется сделать генератор паспортов безопасности.

### Растворители

ρ, г/мл - плотность растворителя, указываем толко число, узнать можно из ТДС. Используется в рассчетах.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Пигменты

ρ, г/мл - плотность пигмента, указываем толко число, узнать можно из ТДС. Используется в рассчетах.

Маслоемкость 1 рода, г/100г - указываем толко число. Определить маслоемкость можно самим, либо из ТДС. Используется в рассчетах.

Укрывистость г/м² - указываем толко число, узнать можно из ТДС. Используется в рассчетах.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Пигментные пасты

Массовая доля нелетучих веществ - указываем толко число, указывается в сотых долях. Используется в рассчетах.

Массовая доля пигмента и наполнителя - указываем толко число, содержание пигментов в пасте в сотых долях. Используется в рассчетах.

Массовая доля пленкообразователя - указываем толко число, содержание ПО в пасте в сотых долях. Используется в рассчетах.

Маслоемкость 1 рода, г/100г - указываем толко число, аддитивная маслоемкость смеси пигментов и наполнителей в пасте. Используется в рассчетах.

ρ пасты, г/мл - указываем толко число, плотность самой пасты, можно определить в пикноментре. Используется в рассчетах.

ρ растворителя, г/мл - указываем толко число, плотность растворителя растворителя. Используется в рассчетах объемной доли нелет. веществ.

ρ пигментов, г/мл - указываем толко число, аддитивная плотность пигментов и наполнителей в пасте.Используется в рассчетах.

ρ сухого ПО, г/мл - указываем толко число, плотность сухого пленкообразователя.Используется в рассчетах.

Укрывистость г/м² - указываем толко число, укрывистость пасты. Используется в рассчетах.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Наполнители

ρ, г/мл - плотность наполнителя, указываем толко число, узнать можно из ТДС. Используется в рассчетах.

Маслоемкость 1 рода, г/100г - указываем толко число. Определить маслоемкость можно самим, либо из ТДС. Используется в рассчетах.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Пленкообразователи

Массовая доля нелетучих веществ - указываем толко число, указывается в сотых долях. Используется в рассчетах.

ρ р-ра, г/мл - указываем толко число, плотность пленкообразователя в форме поставки, можно определить в пикноментре. Используется в рассчетах.

ρ сухого ПО, г/мл - указываем толко число, плотность сухого пленкообразователя. Используется в рассчетах.

ρ растворителя, г/мл - указываем толко число, плотность растворителя растворителя. Используется в рассчетах объемной доли нелет. веществ.

Содержание функциональных групп, г/экв - только для двухкомпонентных пленкообразователей. Содержание реагирующих с отвердителем групп. Только число. Используется при рассчете количества отвердителя.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Функциональные добавки

Тип - Если это сиккатив или пластификатор, то необходимо выбрать их тип из выпадающего списка. Указание как сиккатив меняет форму рассчета дозировки. Указание как пластификатор меняет учитывание массовой доли нелетучих веществ. Остальные типы никак не влияют.

Массовая доля нелетучих веществ - указываем толко число, указывается в сотых долях. Используется в рассчетах.

ρ р-ра, г/мл - указываем толко число, плотность функциональной добавки в форме поставки, можно определить в пикноментре. Используется в рассчетах.

ρ растворителя, г/мл - указываем толко число, плотность растворителя растворителя. Используется в рассчетах объемной доли нелет. веществ. Укажите 0, если влияние на рецептуру незначительное, например, для сиккатива указывать не нужно, тогда компонент в расчете об.д.н.в. учитываться не будет.

Дозировка - указывается в произвольной форме. Необходимо указать все дозировки при разных условиях. Данная информация будет отображаться в окне рассчета функциональных добавок. Для сиккатива дополнительно указать содержание и тип металла.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

### Отвердители

Массовая доля нелетучих веществ - указываем толко число, указывается в сотых долях. Используется в рассчетах.

ρ в форме поставки, г/мл - указываем толко число, плотность отвердителя в форме поставки, можно определить в пикноментре, если жидкость. Используется в рассчетах.

ρ сухого в-ва, г/мл - указываем толко число, плотность 100% отвердителя. Используется в рассчетах.

ρ растворителя, г/мл - указываем толко число, плотность растворителя растворителя. Используется в рассчетах объемной доли нелет. веществ.

Эквивалентные массы - перечислить в свободной форме г/экв для различных условий отверждения. Будет отображаться как подсказка в окне рассчета отвердителя.

Учитывать в рассчете ОКП/КОКП/СП - выбрать Да или Нет. Для большинства отвердителей - Нет. Для отвердителей с длинной цепочкой, например, алифатических амидов - Да. Если оставить поле пустым или указать что-то другое, то учитываться не будет.

Остальные параметры указываются в произвольно форме, как вам удобно.

## Создание и расчет рецептур

Для создания и рассчета рецептур нам потребуется:

1. Добавленные компоненты в раздел Мои компоненты (подробнее в Добавление новых компонентов в свою базу)
2. Создать проект с требованиями к разрабатываемой рецептуре ЛКМ
3. Создать итерацию в проекте
4. Создать рецептуру

## Создание проекта

Для создания рецептур из имеющихся в лаборатории компонентов необходимо перейти в главное окно. В левом верхнем углу нажать Добавить проект. В появившемся окне указать название продукта, который вы хотите разрабатывать, и требования к нему. Во вкладке Цвет выбрать требуемый цвет. После нажмите Добавить проект

Слева в списке проектов появится ваш новый проект. Нажмите на него, чтобы его открыть.

Для изменения или удаления выберите проект из списка и нажмите рядом с названием на карандаш для редактирования, либо на ведро, чтобы удалить проект.

## Создание итерации

Итерация хранит рецептуры в проекте и позволяет проводить анализ рецептур, которые входят в 1 итерацию.

Для создания итерации в окне проекта нажмите на большое горизонтальное поле. В появившемся окне укажите название и нажмите Ок.

Кнопка ведра рядом с названием итерации удаляет итерацию, кнопка графиков позволяет постриоть графики по итерации.

## Создание рецептуры

1) В созданной итерации нажмите на вертикальное поле, введите название рецептуры и нажмите Ок. Откроется окно пустой рецептуры.

2) Слева в столбик распологаются поля для компонентов и их масс. Начните писать название компонента, вам будут предложены варианты кмпонентов со схожим названием. Если компонент есть в базе, то слево от него появится значек его категории. Такой компонент будет учитываться в расчетах. Если компонента нет в базе, то он будет учитываться только при расчете общей массы.

3) Укажите во второй колонке массовое содержание каждого компонента.

4) Нажмите на троеточие рядом с компонентом. Вам будет предложено либо удалить строку, либо сделать из строки комментарий по необходимости.

5) Вы можете перетаскивать компоненты, меняя их местами, если нажмете на иконку категории компонента и перенесете ее в другую строку.

6) Нажмите справа Рассчитать, чтобы получить расчетную информацию о рецептуре.

7) Во вкладке Эксперимент вы можете заполнить экспериментальные данные и выбрать цвет состояния.

8) Чтобы сохранить изменения, нажмите вверху рядом с названием рецептуры на первую кнопку. Вторая кнопка - сохранить как. Это позволяет сохранить текущую рецептуру с другим названием и в другой итерации. Третья кнопка - создает Word файл с вашей рецептурой.

9) Чтобы удалить рецептуру, нажмите справа вверху на ведро.

10) Чтобы перенести рецептуру в WORD, нажмите создать Word и выберите шифровать ли кодом названия реактивов.

После выберите папку куда будет сохранен файл.

Внимание! На компьютере должен быть установлен Microsoft Word.

## Создание тарировочной кривой

1) Для создания тарировочной кривой перейдите в главное окно и в списке проектов выберите Тарировочные кривые.

2) Добавьте итерацию, где в названии укажите по каким компонентам строится кривая.

3) Добавьте в итерацию минимум 5 рецептур.

Рецептура должна быть рассчитана на 100 грамм и содержать пленкообразователи, пигменты и по необходимости диспергаторы.

Необходимо сделать минимум 5 рецептур с различной степенью пигментирования в диапазоне от 0 до 1 или более при необходимости.

У каждой рецептуры необходимо измерить блеск и указать его.

Когда 5 рецептур будет готово, то в списке тарировочных кривых появится кривая с названием итерации.

## Расчет рецептур

## Общий расчет

У каждой рецептуры, используя информацию по каждому компоненту, можно рассчитать следующие параметры:

1. Стоимость
2. Массовая и объемная доля нелетучих веществ
3. Теоретическая плотность
4. Степень пигментирования
5. ОКП, КОКП, ОКП/КОКП
6. Средняя маслоемкость
7. Константа наполнения
8. Средняя укрывистость пигментов
9. Теоретическая укрывистость сухой и мокрой пленки
10. Филум смеси пигментов

Для их расчета достаточно нажать на кнопку Рассчитать и в случае успеха будет отображен расчет, иначе появится сообщение об ошибке и предложением проверить расчетные параметры у используемых компонентов.

Чтобы быстро посмотреть какие данные используются для расчета по каждому компоненту, наведите мышку на 1 сек на иконку категории компонента.

## Дополнительный расчет

Ниже кнопки рассчитать имеются дополнительные функции, а также кнопка рядом с общей массой.

Пересчитать массу: При нажатии на кнопку все компоненты будут пересчитаны так, что общая масса рецептуры будет равна указанному числу в появившемся окне.

Довести растворителем: При нажатии на кнопку, рецептура будет доведена растворителем до указанной массы.

Списать реактивы: При нажатии на кнопку будут списаны из остатка в наличие каждого компонента масса компонента в рецептуре. Если какого-то компонента не достаточно, то появится уведомление об этом, а массы вычтены не будут.

Расчет компонентов -> Расчет функц. добавок: При нажатии на кнопку отокроется окно для расчета.

Чтобы расчитать функциональную добавку, необходимо:

1) В появившемся окне указать название имеющейся добавки.

2) Слева отметить компоненты по массе которых будет вестись расчет.

2) Выбрать по общей массе, либо по массе нелетучих веществ будет вестись расчет.

4) При выборе функц. добавки будет отображена информация из поля "Дозировка" этого компонента.

Укажите необходимую дозировку в поле дозировку и нажмите Расчитать.

5) При выборе сиккатива появится дополнительное поле "Содержание металла" и будет использоваться своя формула для расчета.

6) Для нового расчета нажмите очистить, иначе расчетное значение будет добавлено к предыдущему.

Сложение с предыдущим результатом сделано, чтобы сразу рассчитать массу для разных компонентов при разных условиях.

Расчет отвердителя: При нажатии на кнопку будет открыто окно расчета отвердителя через г\экв.

Чтобы рассчитать отвердитель, необходимо:

1) Нажать на кнопку Расчет компонентов -> Расчет отвердителя.

2) Написать название отвердителя в появившемся окне

У отвердителя будет отображено содержание функциональных групп из его характеристик компонента.

3) Выбрать пленкообразователи способные отверждаться отвердителями.

У них в характеристиках компонента должно быть указано содержание функциональных групп в г\экв.

4) Укажите коэффициент k и г\экв вручную и нажмите рассчитать.

5) Если навести мышку на 1 секунду на зону с поправочным коэффициентом k, то появится подсказка.

6) Для нового расчета нажмите очистить, иначе расчетное значение будет добавлено к предыдущему.

Сложение с предыдущим результатом сделано, чтобы сразу рассчитать массу для разных компонентов при разных условиях.

Расчет компонентов -> Заменить по маслоемкости: При нажатии будет открыто окно для замены одного компонента другим по маслоемкости, чтобы константа наполнения осталась +- та же.

1) Необходимо выбрать компоненты, которые хотите заменить.

2) Написать название компонента, которым хотите заменить.

3) Нажать Рассчитать.

4) Удалите из рецептуры компоненты, которые хотели заменить и добавьте новый компонент с расчетной массой.

5) После необходимо пересчитать массу рецептуры на 100, либо другую массу.

## Построение графиков

1) Для построения графиков у вас должно быть несколько рецептур в итерации.

2) За ось Х можно выбрать расчетные параметры, либо содержание компонентов.

3) За ось Y можно выбрать полученные экспериментальные значения.

4) Нажмите построить график.

Внимание! Для построения графика по выбранной экспериментальной характеристике, в каждой рецептуре должен быть указан полученный параметр в

только форме числа.

## Расчет по константе наполнения

Данный расчет используется, если в вашей базовой рецептуре используются вместе органические и неогранические пигменты, что вызывает положительное

отклонение в укрывистости лкм от теоретического из-за полидисперсности. В результате вы получите рецептуру с меньшим содержанием пигмента и реальным значением

укрывистости ближе к теоретическому, что позволит сэкономить на рецептуре.

Также этот расчет позволяет предположить блеск рецептуры.

Для этого нам понадобится:

1) Базовая рецептура.

2) Тарировочная кривая по применяемым пленкообразователям и основным пигментам в рецептуре.

В итоге мы получаем рецептуру с той же м.д.н.в., тем же соотношением пигментов и наполнителей, но другой степенью пигментирования.

В окне создания рецептуры набросайте базовую рецептуру и нажмите Расчет по Кн.

В открывшемся окне выберите тарировочную кривую и нажмите на график, чтобы выбрать степень пигментирования тарировочной кривой, ориентируясь на блеск.

Слева появится информация о дозировках каждого компонента. Остальную массу до 100 заполните растворителем.

## Комбинированный расчет

Данный расчет позволяет получить базовую рецептуру из соотношений необходимых компонентов с настраиваемой м.д.н.в. и укрывистостью мокрой пленки

и примерным блеском. Применим для расчета базовой рецептуры, где используется только органические или только неорганические пигменты.

Так как их полидисперсность будет минимальной и отклонение от теоретической укрывистости также будет минимальным.

Необходимо:

1. Указать пагменты и их соотношение
2. Указать пленкообразователи и их соотношение
3. Нажать Рассчитать и посмотреть среднюю маслоемкость рецептуры
4. Указать 2 наполнителя с большей и меньшей маслоемкостью, чем средняя у рецептуры и указать их массы 0
5. Нажать на кнопку Комб. расчет
6. Выбрать тарировочную кривую по основным пигментам и пленкообразователям.
7. Указать желаемую м.д.н.в. и укрывистость мокрой пленки.
8. Выбрать на графике степень пигментирования тарировочной кривой соответствующей нужному блеску.
9. Скопировать расчитанные массы, а остаток до 100 дополнить растворителем.

Если в полученной рецептуре отрицательное число наполнителя, то проверьте следующие моменты:

1. Маслоемкость тарировочной кривой не сильно отличается от маслоемкости пигментов в желаемой рецептуре.
2. Маслоемкость двух наполнителей меньше и больше маслоемкости пигментов, если их 2.
3. Выбрана слишком маленькая степень пигментирования на графике тарировочной кривой, такого блеска добиться нельзя при заданных условиях.
4. Слишком занижена желаемая м.д.н.в и желаемая укрывистость мокрой пленки.

## Формулы

Для понимания что происходит в расчетах и что на что влияет был составлен список формул с пояснениями к ним.

Скачать Word файл.

## Совместное использование несколькими людьми

Для совместного использования несколькими людьми вы можете расположить базу компонентов в локальной сети, которая объединяет несколько компьютеров.

Общими будут только компоненты, рецептуры же будут на каждом компьютере свои.

Если локалной сети нет, то вы можете установить на каждом компьютере Google Drive, зайти под одним аккаунтом и расположить в хранилище Google Drive базу компонентов.

Файл базы компонентов называется reactives.db и находится изначально в папке с программой.

Скопируйте этот файл в локальную сеть или Google Drive и укажите в настройках Мои компоненты путь до базы в новом месте:

Внимание! При использовании Google Drive возможны задержки в синхронизации данных. При добавлении и редактированнии компонентов (реактивов) в разделе Моя компоненты только 1 человек может это делать одновременно. Необходимо убедиться, что все внесенные изменения другим человеком отобразились и у вас, если вы хотите также внести какие-то свои изменения. Иначе последние внесенные изменения в базу компонентов одного из пользователей могут пропасть. Время синхронизации 1-2 минуты в зависимости от интернета.

Лучше использовать локальную сеть, таких ограничений не будет.

## Контакты

Вы всегда можете предложить свои идеи или исправления.

E-mail: lkmshik@yandex.ru

Телефон: +7 (977) 725-85-16

Первушин Андрей